Clk1 = 1.92m

Clk2 = 1.28m

电流测试方案；

1. 流电流计测试点
2. 间接测电流方案

张工：

确定封装类型；

Eeprom verilog model

Timing 的setup 和 hold time